Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 630 A
Anschlussschrauben M10 (oben / unten)
184 x 320
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	630 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	31,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32004000