Text for specification

Описание 
Клеммник Нейтраль, синий
Для шины 12 х 2
Accessories

Стандарты
IEC 60664-1:2007

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01143000