Text for specification

Описание 
CRITO®
Соединительная клемма для шины Земля/Нейтраль
35 mm²
Подходит для шин Земля и Нейтраль 01126 - 01130
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
макс. напряжение IEC AC:	500 В

Особенности клеммной техники
1.5 - 25mm² flexible with wire-end ferrule
1.5 - 10mm² solid round 
only for maximum tightening torque:
16mm² stranded round

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01114000