Text for specification

Описание 
Защитный профиль 
Сверху / снизу, перф.,  длина 1,1 м, для держателей 01136 или 01137
3 x 118 x 1100
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
UL

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Miscellaneous 
type of protection IP20 is guaranteed with the aid of the section

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01417000