Text for specification

Описание 
Соединительный элемент с раскрывающейся клеммой
Для винтового подсоединения М10 и М13
Для медных и алюминиевых кабелей 120 - 300 мм²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	600 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Свойства материала
Connecting screws:
	Set screw M16, Allan key size 8
Terminal body:
	steel, galvanized and chromized
cable base:
	brass, tin plated
Connector latch:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	galvanised steel, chromited screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited, connection lug: 	Cu punched part

Miscellaneous 
terminal embraces the cable
tightening torque is given at the terminal
rated cross-section is given at the connection latch     

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01890000