Text for specification

Описание 
Соединительный комплект 1600 А (3-полюса)
150 мм, гибкий прямой соединитель
60Classic
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	38,4 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	1 600 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Свойства материала
terminal body: brass
screws: hexagonal socket screws M12, galvanised, chromited
connector: welded laminated copper

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
30322000