Text for specification

Описание 
Цилиндрический предохранитель 20 A
1000 V DC, gPV
10 x 38
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	20 A
номинальное напряжение (IEC) DC:	1000 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,5 Вт
номинальная разрывная способность DC:	30 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31547000