Text for specification

Описание 
EQUES®30Compact
Шинный адаптер 1-полюсный, 63 А
1 DIN-рейка, фиксированная, для Schneider Electric iC60, iC65 и C60
18 x 160
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,8 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32628000