Text for specification

Описание 
Блокиратор крышки
Для опломбирования или навесного замка с дужкой 4 -7 мм
Типоразмер 1 - 3
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33157000