Text for specification

Описание 
Контрольный контакт, для определения положения выключателя 
Перекидной контакт 250 В AC / 5 A, 30 В DC / 4 A
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33908000