Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 400 A / 5 A, с деклар. соответствия
2,5 ВА / class 0,5s
60Classic
185Power
Accessories

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,5 Вт

Свойства материала
temperature-resistant up to 125 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37237000A