Text for specification

Описание 
Шина 20 x 10
Длина 3,60 m, луженая
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	96,0 Вт

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01140000