Text for specification

Описание 
Клемма для торцевого подсоединения к шине
для кабелей
150 - 300 mm²
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01202000