Text for specification

Описание 
Контрольный контакт, для определения положения выключателя 
1 НО / 1 НЗ : 400 В AC / 2 A, 24 В DC / 6 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
1 closer / 1 opener:
AC 13 : 2A / 400V
             6A / 230V
DC 13: 1A / 220V
             6A / 24V

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31316000