Text for specification

Описание 
Предохранитель 50 A
600 V AC, fast acting
Class J, 27x60
Accessories

Стандарты

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	50 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	300 В

SCCR:	200 кА

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31514000A