Text for specification

Описание 
Крышка клеммного отсека, высокая версия, подсоединение снизу
Для 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 и QUADRON®185Power Speed типоразмер 00
Типоразмер 00
185Power

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33732000A