Text for specification

Описание 
MIEZ
Multifunctional measuring device for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values

Стандарты

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	230 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	4,0 Вт
макс. напряжение IEC AC:	275 В
макс. напряжение IEC DC:	350 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37000000A