Text for specification

Описание 
MIEZ
Power analyser
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

Стандарты
EN 61010-1:2010 + A1
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) DC:	24 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,5 Вт
макс. напряжение IEC DC:	75 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37020000A