Text for specification

Описание 
Трансформатор тока 910 A / 5 A
2,5 ВА / class 0,5
при использовании на шинах или в адаптерах 630 A дополнительно требуется 37900
Accessories

Стандарты
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	6,8 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37225000A