招标说明

说明
连接端子，正面连接
25 - 95 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	225 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	690 V
最大电压 IEC DC:	1000 V

1000 V DC*
*对于关绝缘特性, 单极设备的应用只是由安装条件决定的。

连接端
25 - 90 mm² 圆单股导线和圆多股导线
25 - 70 mm² 细密导线带末端接线套筒
Md 19 Nm

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01198000A