招标说明

说明
母线支架 1 极, 两侧
适用 2T 型，3T 型及 TCC 型母线
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

母线和固定板之间有7.5mm的绝缘层

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01369000