招标说明

说明
防触摸保护，2 部分
适用 NH 熔断器底座
尺寸 00
60Classic
100Energy
185mm-系统

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值

原材料性能
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C,
	 根据UL 94 有阻燃性,
	 耐蠕变性 CTI 600,
	 不含卤素 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03791000