招标说明

说明
连接端子，正面连接
6 - 50 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	690 V
最大电压 IEC DC:	600 V

连接端
6 - 50 mm² 圆单股导线和圆多股导线
4 - 35 mm²细密导线带导线套
Md 3.5 Nm
最大连接半径 10 mm

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31085000A