招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 250 A，4 极
通用母线转接器，软铜排连接
140 x 280，上端连接
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	24.8 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32074000B