招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 160 A，3 极
通用母线转接器，软铜排连接
90 x 220，下端连接至系统
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32093000AC