招标说明

说明
PE / N 模块
可插接到母线转接器两侧
18 x 242
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1.4 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V

连接端子16 mm² 上端和下端

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32146000