招标说明

说明
CrossLink®60Classic
备件母线转接器 160 A
母线转接器，底座采用
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	11.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	462 V

其他
Spare slot mounting, busbar cover
Simple and safe clicking into place and making contact
Busbar supports can be mounted above each other for flat busbars

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32594000