招标说明

说明
安装套件，带 3 个挂钩
用于不打孔安装至母线系统，带或不带 CrossLink® 防触摸保护盖罩
尺寸 1 - 3
185Power

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33651000A