招标说明

说明
备用部件，适用于 MOTUS®Panel
转接器，适用于 MOTUS®Panel 

标准
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	25 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	20 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.5 W
最大电压 IEC AC:	725 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36112000B