招标说明

说明
母线接线端子，沿母线方向
42 mm 长
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,400 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5.4 W
最大电流负载能力 (IEC):	1,600 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480V AC/DC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01102000