招标说明

说明
母线支架 3 极 + N + E
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01138000