招标说明

说明
PE 端子，绿色/黄色
适用母线 12 x 2
Accessories

标准
IEC 60664-1:2007

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01144000