招标说明

说明
母线加长连接夹 2500 A
95 mm
60Classic
185mm-系统

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,800 A

power dissipation at full load of the item:	9.7 W
最大电流负载能力 (IEC):	2,500 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01274000