招标说明

说明
防触摸保护盖罩，适用母线加长连接夹
3 极，正面和背面安装，盖罩宽度 165 mm
安装至 2 个母线支架 01430，中心间距为 150 mm
185Power

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01416000A