招标说明

说明
CRITO®60Classic
接线板，3 极
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电流（IEC）:	550 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电流负载能力 (IEC):	800 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	63.1 kA

其他
如果矩形母线不处于机械应力下, 也可连接矩形母线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01753000