招标说明

说明
带展开式连接夹的连接片
适用螺钉连接 M10 或 M12
适用铜导线和铝导线 120 - 300 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电流（IEC）:	600 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

其他
可叠加导线
端子上表明扭力矩
连接片上标明额定横截面积。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01890000