招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 115 A
适用于 Schneider Electric GV4
81 x 200, 带导线 AWG 4 (25 mm²), 带金属板，上端连接至系统
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	115 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR: 14 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 600 V AC, 18 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 480 V AC 

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32034000A