招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 400 A，3 极
软铜排连接
140 x 320
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	36 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32046000B