招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 650 A，3 极
238 x 300
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	650 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	640 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	63.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V

SCCR: 42 kA with 140G-M / 600 V AC, 65 kA with T6 / 480V AC, 65 kA with 3RV1083 / 480V AC, 65 kA with 140G-M / 480V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32064000A