招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 160 A，4 极
通用母线转接器，软连接
140 x 280，上端连接
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	16.2 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32076000B