招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 160 A，3 极
105 x 190
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5.2 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR: 25 kA with 3VL1 / 600 V AC, 65 kA with 3VL1 / 480 V AC, 50 kA with 3VL1 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32976000