招标说明

说明
设备架，带支承导轨
适用于熔丝监测器和电流互感器布线
尺寸 00
185mm-系统

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33767000A