招标说明

说明
梳型母线，3 线，适用于 2 个 NH 熔断器式隔离开关
35 mm²
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
power dissipation at full load of the item:	7.9 W

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33906000