招标说明

说明
CRITO^®
连接端子，适用 PE 和 N 母线
35 mm²
适用 PE 和 N 母线 01126 - 01130
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电压（IEC）AC:	400 V
最大电压 IEC AC:	500 V

连接端
1.5 - 25 mm² 细密导线带末端接线套筒
1.5 - 10 mm² 圆单股导线
只有在最大扭力矩时: 
16 mm² 圆多股导线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01114000