招标说明

说明
母线加长连接夹 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	3.9 W
最大电流负载能力 (IEC):	520 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	63.1 kA

原材料性能
螺钉:
	螺纹杆 M8, 内六角扳手 尺寸4 
端子本体:
	黄铜, 无镀层

端子主体: 	黄铜,  	用于搭接系统间隔  螺钉: 带槽六角螺钉 M8, 镀锌, 镀铬

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01166000