招标说明

说明
NH 熔断体 160 A
500 V, gG
尺寸 1
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	500 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	14.6 W

额定短路分断能力 AC :	120 kA
额定短路分断能力 DC :	80 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03558000A