招标说明

说明
连接端子，正面连接
6 - 35 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	115 A
额定电压（IEC）AC:	1000 V

额定电流 (UL):	115 A
额定电压 (UL) AC:	1000 V
额定电压 (UL) DC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1000 V

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

连接端
6 - 35 mm²
6 Nm
最大连接半径11 mm
AWG 10 - 1/0

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31550000