招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 250 A，4 极
140 x 270
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12.6 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR: 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC, 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC, 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32582000