招标说明

说明
CrossLink® 挂钩 IP20
适用于带防触摸保护功能的母线系统
尺寸 00
185Power

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33765000A