招标说明

说明
灭弧栅
适用于更高使用类别的改装方案
适用于 QCB-NH1
30Compact 3P
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
AC22B(690V, 250A),  AC23B(500V, 250A),  AC23B(690V, 200A)
DC21B(440V, 250A
带有熔丝检测器版本时, 需要考虑到熔丝检测器的额定电压。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33918000